{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["TWS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TWS","index":0,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[11,0,11,9],[19,0,19,9],[29,0,29,10],[13,6,17,6]]}
[]
["用例编号","所属模块","二级模块","测试项","类型","优先级","前置条件","操作步骤","预期结果","ios测试结果","安卓测试结果","备注"]
[null,null,null,"主页下拉刷新搜索设备",null,null,null,"1.进入APP主页\n2.在主页下拉刷新页面搜索设备\n3.等待搜索结果；","1.搜索成功且展示区域内搜索到的所有设备，多设备时可左右滑动查看设备"]
[null,null,null,"主页搜索结果为多个设备时展示样式",null,null,"有效范围内有>2个设备","1.有多个设备时在主页下拉搜索设备\n2.等待搜索结果；","1.搜索成功且设备正确展示可左右滑动查看"]
[null,null,null,"主页下拉刷新连接设备主流程",null,null,null,"1.进入App主页\n2.在主页下拉刷新页面搜索设备\n3.点击“完成连接”按钮\n4.弹出活动弹框并关闭\n5.弹出蓝牙引导框，并确认\n6.进入手机系统蓝牙界面，连接对应设备蓝牙\n7.返回APP主页","设备连接成功且主页对应设备卡片状态为“已连接”，点击卡片可进入设备设置页面"]
[null,null,null,"设备列表连接设备主流程",null,null,null,"1.进入APP主页\n2.点击主页右上角＋号\n3.进入对应设备窗口\n4.点击“下一步”按钮\n5.弹出活动弹框并关闭\n6.弹出蓝牙引导框，并确认\n7.进入手机系统蓝牙界面，连接对应设备蓝牙\n8.返回APP主页","设备连接成功且主页对应设备卡片状态为“已连接”，点击卡片可进入设备设置页面"]
[null,null,null,"设备连接状态检查（已连接）",null,null,null,"1.设备已连接；","1.设备状态显示成功且设备卡片左上角显示“已连接”状态"]
[null,null,null,"设备连接状态检查（未连接）",null,null,null,"1.设备未连接；","1.设备状态显示成功且设备卡片左上角显示“未连接”状态"]
[null,null,null,"设备名长度显示检查",null,null,null,"1.查看连接设备名长度较长时是否会正常显示；","1.设备名展示齐全无变形缺漏"]
[null,null,null,"长按卡片出现右上键删除键后设备名长度检查",null,null,null,"1.查看连接设备名长度较长时是否会正常显示；","1.设备名展示齐全无变形缺漏"]
[null,null,null,"【图片】检查",null,null,"设备为已连接状态","1.查看图片是否变型\n2.查看图片与设备是否一致\n3.查看一级界面卡片图片与详情页图片是否是同一款设备图","图片无变形并正确展示且展示图片与设备是同一款"]
["双耳机按键设置测试"]
[null,null,null,"【电量】检查展示电量与设备是否保持一致：双耳机",null,null,"设备为已连接状态","1.双耳机开机使用时查看APP界面电量显示；","1.电量显示正确且显示电量与设备保持一致；"]
[null,null,"按键功能步骤1：","首次连接设备按键默认功能测试",null,null,"设备为已连接状态","APP界面显示：\n双击 左耳：上一曲   右耳：下一曲\n三击 左耳： 音量+   右耳：音量-","实际操作耳机结果为：\n双击 左耳：上一曲   右耳：下一曲\n三击 左耳： 音量+   右耳：音量-"]
[null,null,"按键功能步骤2：","连接后切换设备按键设置",null,null,null,"设置完毕后\nAPP界面显示：\n双击 左耳：音量+   右耳：上一曲\n三击 左耳： 音量-   右耳：下一曲","设置成功\n实际操作耳机结果为：\n双击 左耳：音量+   右耳：上一曲\n三击 左耳： 音量-   右耳：下一曲"]
[null,null,"按键功能步骤3：","返回主页后再次回到设备详情设置界面查看按键设置是否保存",null,null,null,"1.按照步骤1、2设置后回到设备主页\n2.再次点击设备卡片进入设备设置界面\n3.查看APP界面按键设置是否保存\n4.操作耳机查看按键设置是否跟APP界面显示保持一致","APP界面按键设置保存成功\n操作耳机后实际结果与APP界面按键设置保持一致"]
[null,null,"按键功能步骤4：","APP界面删除已连接设备卡片后再次连接查看按键设置是否有保存",null,null,null,"1.已连接耳机设备\n2.设置按键\n3.回到主页，删除设备卡片\n4.删除卡片后再次刷新连接\n5.查看APP界面按键设置是否保存删除前按键设置\n6.操作耳机查看按键设置是否跟APP界面显示保持一致","APP界面按键设置保存成功\n再次连接后APP界面按键设置与删除前按键设置保持一致\n操作耳机后实际结果与APP界面按键设置保持一致"]
[null,null,"按键功能步骤5：","连接设备设置按键设置后清退APP查看按键设置是否有保存",null,null,null,"1.已连接耳机设备\n2.设置按键\n3.在后台清退杀掉APP\n4.进入APP再次刷新连接\n5.查看APP界面按键设置是否保存清退前按键设置\n6.操作耳机查看按键设置是否跟APP界面显示保持一致","APP界面按键设置保存成功\n再次连接后APP界面按键设置与清退APP前按键设置保持一致\n操作耳机后实际结果与APP界面按键设置保持一致"]
[null,null,null,"EQ音效切换",null,null,"设备为已连接状态","1.连接耳机设备\n2.进入设备详情设置界面\n3.切换EQ效果","切换成功且耳机实际音效有变化"]
["单耳机按键设置测试"]
[null,null,null,"【电量】检查展示电量与设备是否保持一致：单耳",null,null,"设备为已连接状态","1.单耳机开机使用时查看APP界面电量显示；","1.电量显示正确且显示电量与设备保持一致；"]
[null,null,"单耳机按键功能步骤1：","单左耳首次连接设备按键默认功能测试",null,null,"设备为已连接状态","APP界面显示：\n双击 左耳：上一曲   \n三击 左耳： 音量+","实际操作耳机结果为：\n双击 左耳：上一曲\n三击 左耳： 音量+"]
[null,null,"单耳机按键功能步骤2：","单左耳连接后切换设备按键设置",null,null,null,"设置完毕后\nAPP界面显示：\n双击 左耳：音量+\n三击 左耳： 音量-","设置成功\n实际操作耳机结果为：\n双击 左耳：音量+\n三击 左耳： 音量-"]
[null,null,"单耳机按键功能步骤3：","单右耳首次连接设备按键默认功能测试",null,null,null,"APP界面显示：\n双击 右耳：下一曲   \n三击 右耳： 音量-","实际操作耳机结果为：\n双击 右耳：下一曲\n三击 右耳： 音量-"]
[null,null,"单耳机按键功能步骤4：","单右耳连接后切换设备按键设置",null,null,null,"设置完毕后\nAPP界面显示：\n双击 右耳：音量+\n三击 右耳： 音量-","设置成功\n实际操作耳机结果为：\n双击 右耳：上一曲\n三击 右耳： 音量+"]
[null,null,"单耳机按键功能步骤5：","返回主页后再次回到设备详情设置界面查看按键设置是否保存",null,null,null,"1.按照步骤1、2设置后回到设备主页\n2.再次点击设备卡片进入设备设置界面\n3.查看APP界面按键设置是否保存\n4.操作耳机查看按键设置是否跟APP界面显示保持一致","APP界面按键设置保存成功\n操作耳机后实际结果与APP界面按键设置保持一致"]
[null,null,"单耳机按键功能步骤6：","APP界面删除已连接设备卡片后再次连接查看按键设置是否有保存",null,null,null,"1.已连接耳机设备\n2.设置按键\n3.回到主页，删除设备卡片\n4.删除卡片后再次刷新连接\n5.查看APP界面按键设置是否保存删除前按键设置\n6.操作耳机查看按键设置是否跟APP界面显示保持一致","APP界面按键设置保存成功\n再次连接后APP界面按键设置与删除前按键设置保持一致\n操作耳机后实际结果与APP界面按键设置保持一致"]
[null,null,"单耳机按键功能步骤7：","连接设备设置按键设置后清退APP查看按键设置是否有保存",null,null,null,"1.已连接耳机设备\n2.设置按键\n3.在后台清退杀掉APP\n4.进入APP再次刷新连接\n5.查看APP界面按键设置是否保存清退前按键设置\n6.操作耳机查看按键设置是否跟APP界面显示保持一致","APP界面按键设置保存成功\n再次连接后APP界面按键设置与清退APP前按键设置保持一致\n操作耳机后实际结果与APP界面按键设置保持一致"]
[null,null,null,"单耳机EQ音效切换",null,null,"设备为已连接状态","1.连接耳机设备\n2.进入设备详情设置界面\n3.切换EQ效果","切换成功且耳机实际音效有变化"]
["指令测试"]
[null,null,"nRF Connect 工具使用指令","双耳连接时指令ble断开",null,null,"成功连接指令工具","使用工具输入 ble断开指令：AA120100bd","ble 断开连接"]
[null,null,"nRF Connect 工具使用指令","双耳连接时左耳电量查询",null,null,"成功连接指令工具","使用工具输入 获取左耳电量指令：AA320100DD","响应左耳电量信息，查看倒数第二位，是显示的电量"]
[null,null,"nRF Connect 工具使用指令","双耳连接时右耳电量查询",null,null,"成功连接指令工具","使用工具输入 获取右边耳电量指令：AA330100DE","响应左耳电量信息，查看倒数第二位，是显示的电量"]
[null,null,"nRF Connect 工具使用指令","双耳连接时电量测试",null,null,"成功连接指令工具","查看设备是否成功主动上报电量","设备间隔10-30s"]
[null,null,"nRF Connect 工具使用指令","单耳连接时指令ble断开",null,null,"成功连接指令工具","使用工具输入 ble断开指令：AA120100bd","ble 断开连接"]
[null,null,"nRF Connect 工具使用指令","左耳连接时左耳电量查询",null,null,"成功连接指令工具","使用工具输入 获取左耳电量指令：AA320100DD","响应左耳电量信息，查看倒数第二位，是显示的电量"]
[null,null,"nRF Connect 工具使用指令","右耳连接时右耳电量查询",null,null,"成功连接指令工具","使用工具输入 获取右边耳电量指令：AA330100DE","响应左耳电量信息，查看倒数第二位，是显示的电量"]
[null,null,"nRF Connect 工具使用指令","左耳连接时电量自动上报测试",null,null,"成功连接指令工具","查看设备是否成功主动左耳的电量","设备间隔10-30s，设备发送左耳的电量"]
[null,null,"nRF Connect 工具使用指令","右耳连接时电量自动上报测试",null,null,"成功连接指令工具","查看设备是否成功主动右耳的电量","设备间隔10-30s，设备发送右耳的电量"]